Anforderung 782 – Topologie Abwassernetze

Quelle: Email Hr. Maciossek vom 08.10.2021

* **Explizite Modellierung der Topologie im LgBestMod –** 
  + Betroffene „Kantenklassen“ im LgBestMod
    - UL\_Drainageleitung
    - UL\_Druckleitung
    - UL\_Haltung
    - UL\_LeitungAbwasser
    - BL\_RinneGerinne mit den Unterklassen
      * UL\_Gerinne
      * UL\_Rinne
      * UL\_BreitflaechigerZuOderUeberlaufRegenwasser
  + Zusammenstellung aller relevanten Klassen des LgBestMod, die als topologischer "Anfangs bzw. Endknoten" in Frage kommen können
    - UF\_SonderschachtAbwasser
    - BF\_Sonderbauwerk mit allen Unterklassen
      * UF\_Becken
      * UF\_Behandlungsanlage
      * UF\_Pumpwerk
      * UF\_Zisterne
    - BP\_TechnischeAnlage mit allen Unterklassen
      * UP\_Drossel
      * UP\_Pumpe
      * UP\_Rechen
      * UP\_Sieb
      * UP\_WehrUndUeberlauf
    - BP\_Knotenpunkt mit den Unterklassen
      * UP\_AnschlusspunktAbwasser
      * UP\_KOPAuslaufbauwerk
      * UP\_KOPEinlaufbauwerk (NEU),
      * UP\_KOPBecken – nur für Altdaten
      * UP\_KOPBehandlungsanlage – nur für Altdaten
      * UP\_KOPKlaeranlage – nur für Altdaten
      * UP\_KOPPumpwerk – nur für Altdaten
      * UP\_KOPVersickerungsschacht
      * UP\_SMPSchachtAbwasser