**Änderung der Ausrichtung von Signaturen**

Leiter (FB 8094420) :

* z.Z. Standardausrichtung, da nur Definitionsgeometrie vorhanden
* Ausgestaltung zu Objekt modellieren
* Ausgestaltungsgeometrie Ausrichtung an Topographie

Klimaanlage (FB 8593430 + OTS 0520):

* z.Z. Ausrichtung an Geometrie (AdG 53)
* Änderung in Standardausrichtung (AdG 51)

Andreaskreuz (FB 8423410 + OTS 0410)

* z.Z. Ausrichtung an Geometrie (AdG 53)
* Bitte Änderung in Standardausrichtung (AdG 51)

Briefkasten, freistehend (FB 8094215 + OTS 1620):

* z.Z. Standardausrichtung (AdG 51)
* Bitte Änderung in Ausrichtung an Geometrie (AdG 53)

Schacht, Wärmeversorgung (FB 8553305 + OTS 0305):

* z.Z. Standardausrichtung (AdG 51)
* Bitte Änderung in Ausrichtung an Geometrie (AdG 53)

Springbrunnen (FB 8513170 + OTS 0170):

* z.Z. Ausrichtung an Geometrie (AdG 53)
* Bitte Änderung in Standardausrichtung (AdG 51)