**LA\_SignalSchienenverkehrSignalart**

* Deckungssignal (*Dsg*) 🡪 ist ein Hauptsignal
* Netztafel (*Bü 3*) 🡪 bleibt
* Pfeiltafel (*Bü 4*) 🡪 bleibt, nur den Namen korrigieren in „Pfeifsignal“
* Rangierhalttafel (*Ra 10*) 🡪 bleibt
* Rautentafel (*Bü 2 / Zs 103*)
* Sperrsignal Form (*Sh 0*)
* Sperrsignal Licht (*Sh 1*)
* Überwachungssignal (*Bü 1*)
* Wartezeichen (*Ra 11*)

**LA\_SignalSchienenverkehrArt**

* Bahnübergang, Formsignal (*42002002*) 🡪 entfällt (ist „Bü 1“ bis „Bü 4“, sonst „unspezifiziert“)
* Bahnübergang, Signaltafel (*42002004*) 🡪 entfällt (ist „Bü 1“ bis „Bü 4“, sonst „unspezifiziert“)
* Hauptsignal, Formsignal (*42002006*)
* Hauptsignal, Lichtsignal (*42002008*)
* Rangierdienst, Formsignal (*42002010*) 🡪 entfällt (ist „Ra 10“ oder „Ra 11“, sonst „unspezifiziert“)
* Rangierdienst, Lichtsignal (*42002012*) 🡪 entfällt (ist „Ra 10“ oder „Ra 11“, sonst „unspezifiziert“)
* Schutzsignal, Formsignal (*42002014*) 🡪 „Sperrsignal Form“ (genauer: Wenn „Dsg“, dann Hauptsignal Formsignal)
* Schutzsignal, Lichtsignal (*42002016*) 🡪 „Sperrsignal Licht“ (genauer: Wenn „Dsg“, dann Hauptsignal Lichtsignal)
* unspezifiziert (*42002999*)
* Vorsignal, Formsignal (*42002018*)
* Vorsignal, Lichtsignal (*42002020*)

Neue Zusammenstellung der Werteliste LA\_SignalSchienenverkehrSignalart (keine Differenzierung in der Signatur)

* Hauptsignal, Formsignal (Hp F) (842 3300 0300), (842 3320 0320, Dsg)
* Hauptsignal, Lichtsignal (Hp L) (8842 3300 0301), (842 3320 0321, Dsg)
* Vorsignal, Form.. (Vr F) ) (842 3310 0310)
* Vorsignal, Licht…( Vr L) (842 3310 0311)
* Sperrsignal, Form..(Sh 0) (842 3320 0320, Sh 0)
* Sperrsignal, Licht… (Sh 1) (842 3320 0321, Sh 1)
* Überwachungssignal (Bü 1)
* Rangierhalttafel (Ra10)
* Netztafel (Bü 3)
* Rautentafel (Bü 2)
* Wartezeichen (Ra11)
* Pfeiftafel (Bü 4)
* Grenzzeichen (Ra 12) (als Ersatz für UP\_GrenzzeichenSchienenverkehr)
* unspezifiziert (unspezifiziert)

<http://www.tf-ausbildung.de/SignalbuchOnline/allgemeinesvrsignale.htm>